招标参数
 
	产品名称
	产品说明
	单位

	就诊卡
	PVC材料， 复旦M1芯片，双面印刷，激光雕刻码，芯片内写卡号，双面覆膜，磨砂工艺制作。
为8K位的非接触式IC卡
容量为8K位EEPROM
分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位。
每个扇区有独立的一组密码及访问控制
每张卡有全球唯一序列号，为32位具有防冲突机制，支持多卡操作。
无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。
工作温度：-20℃～50℃
工作频率：13.56MHZ
通信速率：106KBPS
读写距离：100mm以内（与读写器有关）
数据保存期为10年，可改写10万次，读不限次

	张
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