新华消毒设备保修服务要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新华消毒设备保修清单 | | | |
| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | XG1.HWB-1.2B | 2台 |
| 2 | 快速全自动清洗机 | Rapid-A-520 | 2台 |
| 3 | 干燥柜 | YGZ-1600X | 1台 |
| 4 | 脉动负压清洗机 | PL-150 | 1台 |
| 5 | 真空干燥柜 | FEST-L100H | 1台 |
| 6 | 清洗工作站 | Center-r4 | 2台 |
| 7 | 超声清洗工作站 | QX2000 | 3台 |
| 8 | 蒸汽发生器 | ZFQ-60D | 2台 |
| 9 | 蒸汽清洗机 | SW-100T | 1台 |
| 10 | 封口机 | XH101-U | 2台 |

设备全保（包含安全隐患的配件，需定期更换的易损件等），配件要求原装全新，要求维修人员具有相关维修资质。24小时内能到达现场。

1、高温灭菌器、蒸汽发生器自带压力表每年2次、安全阀每年1次的检验安装，并出具检验报告。

2、负责灭菌器、清洗机设备验证，并出具CNAS资质检验报告（一年1次）。

3、定期对设备进行保养维护（≥6次/年），合同结束后进行1次综合检修。

4、维保内容包含设备的安全检查，清洗、灭菌质量检查，设备运行状态检查等。